Приложение 3
Към секторно ръководство 9

План
за управление на органични разтворители 
………….
Производство на каучук
2014 г.

Съгл. Наредба № 7/2003

Съдържание
І. Обща информация за предприятието:
1. Наименование, адрес
2.  Работно  време
3. Производствени процеси и процеси с използване на органични разтворители
4. Суровини, материали, продукти и отпадъци
ІІ. План за Управление на Разтворители за целите на НАРЕДБА №7/2003 при преработка на каучук
ІІІ. Оценка на съответствието с нормите за общи емисии и други изисквания на Наредба №7/2003г.
1. Приложими норми на емисии на ЛОС
2. Употреба на контролирани ЛОС с ограничителни предупреждения за опасност
3. Изисквания към мониторинга и измерванията на емисиите на ЛОС, свързани с употреба на ОР
4. Схема за намаляване
5. Използване на НДНТ
ІV. Изводи и основни препоръки за намаляване загубите на ОР и постигане на общата емисионна норма, съгласно Наредба №7/2003г.
Приложение 1 Принципна технологична схема за преработка на каучук
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – описание на Технология за преработка на каучук
Приложение 3  Допълнителни пояснения и коментари (източници на данни, нормативна уредба и използвани методи за оценка/измерване) по отделни позиции на ПУР

І. Обща информация за предприятието:

1. Наименование, адрес
ИНСТАЛАЦИЯТА 

Телефон: 
e-mail: 
Управител: 
Лице за контакт: 

Инсталацията е за нанасяне на преработка на каучук. 

2.  Работно  време

Работни часа на инсталацията без престои, извън планов ремонт 3254 часа.

3. Производствени процеси и процеси с използване на органични разтворители
Складове – 4 помещения: за готова продукция и материали.
Цех “Подготвителен”: Тук се извършват механична подготовка, смесване и формоване на каучука, включително и предварителната подготовка чрез сушене и теглене на ингредиентите. Помещението е оборудвано с 2 гилотинни ножа, 2 смесителя,. 2 лентови транспортьора, 3 каландъра, везни и сушилня.
Цех “Лепила”: Тук се изготвят каучуковите разтвори в реактор (бъркалка от закрит тип). Емисиите от реактора се улавят в аспирационна система с дебит 2 000  m3/h и се изпускат организирано през изпускателно устройство без пречиствателно съоръжение.
Цех “Конфекционен” – 1 помещение 18 механични машини с въртящ барабан за конфекциониране. Аспирационната уредба на за този цех е обща с дебит 20 000  m3/h, като емисиите се изпускат организирано през общо изпускателно устройство без пречиствателно съоръжение.
Цех “Вулканизация” – 16 преси под налягане за вулканизиране на конфекционираните гуми
Изпитвателна лаборатория;
Описание на операциите с използване на ОР
Основни технологични дейности
Конфекциониране   - извършва се на специални конфекционни барабани с постепенно наслагване на отделните слоеве. При закрепването на отделните слоеве се използват каучукови разтвори с различна гъстота, както и чист разтворител за опресняване. Тяхното нанасяне се извършва ръчно с четка.
Спомагателни дейности
Приготвяне на каучукови разтвори – извършва се в реактори с бъркалки затворен тип
Съхранение на суровини и материали
Екстракционният бензин се доставя с цистерни от външен доставчик. Съхранява се в резервоар с вместимост 3 m3. На място се налива във метални варели, които се затварят преди пренасянето им в цеховете. Помещението е без вентилация.
Транспортиране на суровините и материалите до производствените помещения
Екстракционният бензин се доставя с цистерни от външен доставчик. Съхранява се в резервоар с вместимост 3 m3 и се пренася в затворени съдове с помощта на вътрешнозаводски превозни средства. Емисии са възможни само в инцидентни случаи. По тази причина дейността не се разглежда по нататък като източник на емисии.
Почистване на оборудването
Отнася се всички съоръжения, свързани с изготвяне и прилагане на каучукови разтвори, поради което неговите емисии от разтворители са включени в общите емисии от съответните дейности.

		Механична подготовка на каучука	
			
Подготовка на ингредиентите		Пластициране и смесване на каучука с ингредиентите	
			
		Формуване на каучуковите смеси	
			
 Подготвяне на каучукови разтвори		Конфекциониране на гумата	
			
		Вулканизация	
			
		Окачествяване, маркиране	
			
		Съхранение и спедиция на изделията	

4. Суровини, материали, продукти и отпадъци 

№	Материал - название	Разход,  kg	Концентрация на разтворител, %	Разход на разтворители, kg	Коментар	Предупреждения за опасност H340, H350, H350i, H360D или H360F	
1	Екстракционен бензин	15240	100	15240	Използва се за изготвяне на разтвори и при опресняване на слоевете при конфекциониране	не	
	общо І1			15240			

ІІ. План за Управление на Разтворители за целите на НАРЕДБА №7/2003 при преработка на каучук

Представеният по-долу ПУР, съгласно чл. 20, ал. 1 на Наредба № 7/2003г., се основава на извършени измервания, анализи и оценки, в т.ч.:
-	Обемен поток (дебит на вентилационните системи) и съдържание ЛОС (вкл. като общ органичен въглерод) за съответните изпускащи устройства;
-	концентрация на ЛОС, на отделни източници на неорганизирани емисии в работна и околна среда;
-	съдържание на ЛОС в крайните продукти и отпадъци;
-	оценки за общи загуби от източници на неорганизирани емисии.

План за Управление на ОР 

	Общо kg	% от I1	
I1- Консумиран ОР (екстракционен бензин)	15240	100%	
I2 Рекопериран ОР			
I= I1+ I2 	15240		
Е - общи емисии	10603	69,57	
F – неорганизирани емисии = Е - О1	3126	20,51	
О1 –Емисии на разтворител от вент. Отвор	7477	49,06	
O2 - Р-л в отпадъчни води в околна среда			
O3 - Остатъчен р-л в продуктите от процеса 			
O4 - Необхванати емисии на ОР във въздуха – работна/околна среда	3126	20,51	
O5 - ОР хим. реагирал/разграден 			
O6 – ОР в отпадъци	250		
O7 - Съдържание на ОР в състава на продуктите  	4387	28,78	
O8 - Регенериран р-л – използван извън процеса 			
O9 - Други загуби на р-л	 		

Входящи потоци  
количество вложени разтворители (I), в т. ч.:
- I1 - количеството органични разтворители или количеството им в препарати, закупени и използвани като вложени материали в процеса за периода, за който се изчислява масовият баланс.
- I2 - количеството органични разтворители или тяхното количество в препаратите, възстановено и повторно използвано като разтворител, вложен в процеса, като рециклираните разтворители се отчитат при всяко поредно използване за изпълнение на дейността.

Входящи потоци на ОР  2014	Мярка	Количество	
I1 Консумиран ОР 	kg	15240	
I2 Регенериран ОР	kg	-	

Изходящи потоци  
О1 – емисии  в отпадъчните газове.
О2 – органични разтворители, емитирани с отпадъчните води, отчитани след пречиствателно съоръжение, ако се прилага третиране на отпадъчните води при изчисляването на О5.
О3 – количеството органични разтворители, оставащи като замърсители или остатъци в продуктите от процеса, в случаите, когато ОР са нежелан примес.
О4 – неуловени емисии на органични разтворители във въздуха; тук се включват общата вентилация на помещенията, където се изпуска въздух във външната околна среда през прозорци, врати, вентилационни системи и подобни отвори.
О5 – органични разтворители и/или органични съединения, загубени поради химически или физични реакции (вкл. унищожените, напр. чрез изгаряне или друго третиране на отпадъчните газове или води, или уловените, напр. чрез абсорбция или ако не се отчитат при О6, О7 или О8).
О6 – органични разтворители, съдържащи се в образуваните отпадъци.
О7 – органични разтворители или органични разтворители в препарати, продавани или предназначени за продажба като продукти с търговска стойност.
О8 – органични разтворители в препарати, възстановени за повторно използване, но не внесени като продукти в процеса, ако не се отчитат в О7. 
О9 – органични разтворители, изпускани (емитирани) по други начини.

ІІІ. Оценка на съответствието с нормите за общи емисии и други изисквания на Наредба №7/2003г.

1. Приложими норми на емисии на ЛОС
Съгласно определението в §1, т.1 "Инсталация" е неподвижно техническо съоръжение, в което се извършват една или повече от посочените в приложение № 1 на Наредба 7 дейности и всички други дейности, извършвани на същата площадка, които са непосредствено свързани с тях и имат техническа връзка с дейностите, изброени в същото приложение, и могат да окажат въздействие върху емисиите и замърсяването. 
В Инсталацията на площадката се преработва каучук.
Консумация на ОР
Основните данни, източници на информация и методи за определяне на нормите за общи емисии (НОЕ), съгласно Наредба7/2003г. (обн. ДВ. бр. 96 от 31.10.2003г.) са от счетоводна и търговска документация (начални, крайни наличности и доставки); 
За календарната 2014 г., ИНСТАЛАЦИЯТА  работи при общ разход на ОР от 15240 kg ОР, надвишаващ определената долна прагова стойност за консумация на разтворители (ПСКР) от 15 т за Преработка на каучук съгласно  Приложение 2 и да спазва следните норми:
№ по ред	Категория дейност 	ПСКР 
[t/y]	Приложими норми за емисии	
			НДЕ
[mgC/m3]	ННЕ [%]	НОЕ	Забележка	
							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
18.	Преработка на каучук >15		20 (1)	25(2)	25% от КВР	(1) Ако се използват техники, които позволяват ПУВР, НДЕ в отпадъчните газове е 150 (отм.).
(2) ННЕ не включва разтворителите, които се продават като част от продукти или смеси в запечатан контейнер.	

Норми за допустими емисия
Изпусканите емисии не бива да превишават нормите за допустими емисии (НДЕ) в отпадъчнеите газове, включително нормите за неорганизирани емисии (ННЕ) на ЛОС, установени за категорията дейност по приложение 2 т. 17. 
Съгласно Наредба 7 от 2003 г., “Това количество може да се определи чрез директно количествено измерване. Възможно е алтернативно еквивалентно изчисление по друг начин, например чрез използване на ефективността на улавяне на процеса.”
Определенията за “отпадъчни газове”, съгласно т. 9 на Допълнителната разпоредба на Наредба 7/2003г., и за “неорганизирани емисии” съгласно т. 8 показват, че НДЕ се прилагат за всички изпускащи устройства (в т.ч., от вентилационни системи), представляващи източници на организирани емисии (т.е само за локални вентилационни системи и изпускащи устройства от машини, съоръжения, реактори и т.н.).
При сравняване на измерените концентрации с НДЕ следва да бъдат взети предвид: 
-	използваните методи за измерване ;
-	средната стойност, съгласно чл. 24 на Наредба 7/2003г., т.е., възможността за получаване на представителни средни стойности, предвид неравномерното протичане на процеса на нанасяне на покритие и процесите на абсорбция и десорбция в регенерационната система. 
Извършените измервания на отпадъчни газове за съдържание на ЛОС (О1) на изпускащите устройства на инсталацията показват съдържание, което е в съответствие с  приложимите НДЕ - 20 mgC/m3. 

	ЛОС	ОВ	
Източник 1 - Реактор за изготвяне на каучуково лепило	28,8	18	
Източник 2 - Конфекционен цех, отвеждащо газовете от аспирационната система над местата за конфекциониране. Тягата се осигурява с помощта на вентилатори.	30,4	19	

Норми за неорганизирани емисии
ННЕ се изчисляват като % на неорганизираните емисии в общото количество вложени ОР (I1 + I2) съгласно т. 3.1 и т.4.2 на Приложение 8 и колона 5 на Таблица № 1 от Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 на Наредба 7/2003г. за дейност 18. Преработка на каучук.
Съгласно т. 3.1 – Вложения ОР в случая е равен на консумацията - I1= 15240
Съгласно данните от ПУР и  т. 4.2. на Приложение 8 към Наредба №7/2003, неорганизираните емисии  (F = O4) за 2014г., възлизат  на 3126 kg., както следва:
Съгласно т. 4.2 на Приложение 8 към Наредба №7/2003, неорганизираните емисии за сравняване с нормите за неорганизираните емисии по приложения № 2 и 3, се определят посредством прилагането на едно от следните уравнения:
F = I1 - О1 - О5 - О6 - О7 - О8= 15240 – 7477 – 250-4387 = 3126 kg
Или F = О2 + О3 + О4 + О9 = 3126 kg
F ( % от КВР) = F / (I1 + I2 =  15240 kg)  = 3126 kg / 15240  = =  23,16 %  при ННЕ = 25%  за съществуващи инсталации.

Изчисляваме Общи емисии
Е = I1 - О5 - О6 - О7 - О8= 15240 – 4387-250 = 10603 kg
В случаите, когато инсталацията докаже пред КО, че е невъзможно прилагането на ННЕ по технически и икономически причини, операторът може да не прилага чл. 4, т.1 от Наредбата (НДЕ, ННЕ), а да използва възможността да прилага НОЕ по чл. 4, т.2, Приложимата норма в този случай е 25% от КВР.
При настоящото ниво на емисии, инсталацията не е в съответствие с изискването 
Е = I1 - О5 - О6 - О7 - О8= 15240 – 4387-250 = 10603 kg
НОЕ = 10603/15240 = 62,67% при норма 25% , 

2. Употреба на контролирани ЛОС с ограничителни предупреждения за опасност 

В инсталацията не се употребяват ОР обозначени с предупрежденията за опасност H340, H350, H350i, H360D или H360F и халогенирани ЛОС, обозначени с предупрежденията за опасност H341 или H351 за които Наредба 7/2003г., поставя допълнителни ограничения на НДЕ за прекратяване на употребата им. 

3. Изисквания към мониторинга и измерванията на емисиите на ЛОС, свързани с употреба на ОР
Доколкото масовия поток на емисиите на ЛОС в отпадъчните газове от инсталацията не надвишава 10 kg/h, определени като общ органичен въглерод, в съответствие с чл. 14 и чл. 15 на Наредба 7/2003г., не се налага провеждането на собствени непрекъснати (автоматични) измервания за определяне на емисиите при съответните изпускащи устройства съгласно Наредба № 6/1999.
За доказване на съответстието с определените емисионни ограничения (НДЕ - 20 mgC/m3  и ННЕ - 25%),  операторът следва да извършва периодични собствени и/или контролни измервания при съответните изпускащи устройства, съгласно чл. 16 на Наредба 7/2003г., и Наредба № 6/ 1999г.

4. Схема за намаляване 
Не приложима за дейността преработка на каучук.

5. Използване на НДНТ
Когато операторът на инсталацията не може да прилага съответните ННЕ по приложение 2 на Наредба 7, т. 7 от таблица 1, по технически и икономически причини, може да бъде освободен от прилагането им след доказване на прилагане на НДНТ. 
Съгласно определенията в ЗООС:
"Най-добри налични техники (НДНТ)" е най-ефективният и най-напредналият етап в развитието на дейностите и методите за тяхното осъществяване, показващ практическата пригодност на съответните техники за осигуряване на основа за определяне на съответните норми за допустими емисии и други условия на разрешителното, имащи за цел предотвратяването, а в случаите, когато това е практически невъзможно - намаляването на емисиите и въздействието им върху околната среда като цяло:
а) "техники" включва както използваната технология, така и начина на проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инсталацията;
б) "налични техники" са техники, разработени в мащаб, който позволява прилагането им в съответния промишлен отрасъл, при жизнени в икономически и технически смисъл условия и отчитане на свързаните с тях разходи и предимства, независимо от това, дали тези техники се използват, или се създават във въпросната държава членка, при условие че са достъпни в разумна степен за оператора;
в) "най-добри" са най-ефективни с оглед постигането на висока степен на опазване на околната среда като цяло.Възможно е дадена инсталация да прилага изискванията на НДНТ, но да не може, поради своята специфика, да постигне въпросното снижение на емисиите, особено когато то е свързано с генериране на замърсявания в други компоненти на околната среда.
Съгласно НАРЕДБАТА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни се оценяват следните фактори при определяне на НДНТ

фактори	Практика в ИНСТАЛАЦИЯТА	
Използване на нискоотпадъчна технология;		
Използване на по-малко опасни вещества;		
Оползотворяване на генерираните и използваните в процеса вещества и на отпадъци, където това е възможно;		
Процеси, съоръжения или методи на експлоатация, прилагани успешно в промишлен мащаб;		
Технологичен напредък и промените в научните познания и разбирания;		
Вид, количество и въздействие на изпусканите емисии;		
Дата за пускане в експлоатация 		
Вид и ефективно потребление на използваните в процесите суровини (включително водата) и енергия;		
Необходимост от предотвратяване или намаляване до минимум на общото въздействие на емисиите върху околната среда;		
Необходимост от предотвратяване на аварии и свеждане до минимум на последствията за околната среда;		
Информация, публикувана от публични международни организации.		
http://tftei.citepa.org/images/files/voc_emission_reduction_techniques_costs/ss_tyre_production_300905.pdf 
В инсталацията дейностите по преработка на каучук се извършват при контролирани условия и се прилагат различни мерки за намаляване на емисиите (разхода на ОР).
Едната част от мерките за намаляване на емисиите на ЛОС са свързани с технологията и поддръжката (първични мерки) и имат приоритет поради това, че осигуряват по-добри резултати за околната среда като цяло и изискват по-малки инвестиции и оперативни разходи. В ИНСТАЛАЦИЯТА има разработени процедури за поддръжка на оборудването и система съгласно изискванията на добрата производствена практика.

ІV. Изводи и основни препоръки за намаляване загубите на ОР и постигане на общата емисионна норма, съгласно Наредба №7/2003г.

При определяне на мерките за поддържане на съответствие определените норми (НДЕ/ННЕ/НОЕ), следва да се отчита действащия технологичен режим, регламентирани те процедури и определени разходни норми за употреба на разтворители при преработката на каучук и измиване на работното оборудване и съдове. 

В същото време, следва да се сравнят и препоръчителните стойностите в описанията на т.н., най-добрите налични техники и технологии и долни граници на употреба на ОР. В тази връзка общата рамка за постигане на съответствие, следва да се основава на проучване и оценка за техническа осъществимост и икономическа ефективност на по-широк кръг от алтернативни мерки и технологични решения. 

Общата  рамка на Програма за съответствие с Наредба 7/2003 е представена по-долу и  включва проучване и оценка за качествата на спомагателните материали и режима на използването им при поддръжката на инсталацията, както и допълнителни първични и вторични мерки. 
За прецизиране на ПУР са използвани и подробни измервания на дихателния отвор на системата при всички етапи на процеса – разтоварване и съхранение на ОР, смесване и подготовка на материалите и преработката до изделия от каучук. Наред с това, в процедурите за добра практика са детайлизирани режимите за поддръжка на съоръженията.

Обща рамка на Програма за постигане на съответствие с Наредба№ 7/2003 г.

№	Мярка	Инв. и опер. р-ди
хил. лв	Икономия на ОР % от КВР 	График	Отг., лице	
	Оптимизиране на процедурите за поддръжка на оборудването за намаляване неорганизираните емисии. Контрол по спазването на тези процедури.			постоянно		

Изготвил: …………………………..
                   /                             /

Приложение 1
Принципна технологична схема за преработка на каучук

Последователност на производствените процеси в ИНСТАЛАЦИЯТА

ПОДГОТОВКА НА ИНГРАДИЕНТИТЕ

ДОЗИРАНЕ

СМЕСВАНЕ

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛУФАБРИКАТИ

ФОРМОВАНЕ 

ВУЛКАНИЗИРАНЕ

ОКОНЧАТЕЛНО ОБРАБОТВАНЕ

ШПРИЦВАНЕ

ЛЕЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

ПРЕСОВАНЕ

ГОРЕЩО- до 150оС

СТУДЕНО-при стайна температура

ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦИКЪЛ

Източник - www.tu-varna.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – описание на Технология за преработка на каучук 
Основни технологични дейности
Конфекциониране   - извършва се на специални конфекционни барабани с постепенно наслагване на отделните слоеве. При закрепването на отделните слоеве се използват каучукови разтвори с различна гъстота, както и чист разтворител за опресняване. Тяхното нанасяне се извършва ръчно с четка.
Спомагателни дейности
Приготвяне на каучукови разтвори – извършва се в реактори с бъркалки затворен тип
Съхранение на суровини и материали
Екстракционният бензин се доставя с цистерни от външен доставчик. Съхранява се в резервоар с вместимост 3 m3. На място се налива във метални варели, които се затварят преди пренасянето им в цеховете. Помещението е без вентилация.
Транспортиране на суровините и материалите до производствените помещения
Екстракционният бензин се доставя с цистерни от външен доставчик. Съхранява се в резервоар с вместимост 3 m3 и се пренася в затворени съдове с помощта на вътрешнозаводски превозни средства. Емисии са възможни само в инцидентни случаи. По тази причина дейността не се разглежда по нататък като източник на емисии.
Почистване на оборудването
Отнася се всички съоръжения, свързани с изготвяне и прилагане на каучукови разтвори, поради което неговите емисии от разтворители са включени в общите емисии от съответните дейности.

Приложение 3 
Допълнителни пояснения и коментари (източници на данни, нормативна уредба и използвани методи за оценка/измерване) по отделни позиции на ПУР

I1  Консумиран ОР 

Посоченото количество е установено на основата на счетоводни данни за употребения ОР. В предприятието има постоянен входящ контрол за състава и количеството на ОР за всяка доставена партида.
Приложима нормативна уредба и стандарти:
•	Наредба № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на нефтопродукти, МОСВ, МП, МТ, МРРБ, и МЗ (ДВ бр. 75. 24.08.1999г.)
•	Спецификация на доставения  ОР от доставчика (производителя)
•	Информационни листове за безопасност на материалите  - ОР.
Консумирания ОР е 15240 kg, което надвишава ПСКР по приложение 2 от Наредба 7/2003 г.
I2  Регенериран ОР 

В инсталацията не се регенерира разтворител в процеса на реработка на каучук

О1 – организирани емисии във въздуха от изпускащи устройства (вентилационна инсталации  - 7477 kg

Изпускащи устройства има над четирите модула на инсталацията – кабина 1, пещ 1, кабина 2 и пещ 2. Измервания са направени на всичките устройства. Протоколи – приложени към плана

-	Протокол от измервания № …. /дата 
Източник	дебит	концентрация	отработено време	Количество	
	m3/h	mg/ m3	h	kg	
Източник 1 - Реактор за изготвяне на каучуково лепило	28569	28,8	4520	3719	
Източник 2 - Конфекционен цех, отвеждащо газовете от аспирационната система над местата за конфекциониране. Тягата се осигурява с помощта на вентилатори.	26587	30,4	4650	3758	
Общо				7477	
Масовия поток на ЛОС на изхода за годината е  изчислен при представените по-долу условия възлиза на 7477kg:

28569 m3/h*4520h*28,8/1000000 = 3719 kg
26587 m3/h*4650h*30,48/1000000 = 3758 kg

О2 ОР в отпадъчни води 
Неприложимо за инсталаицята
О3 ОР оставащи като замърсяване или остатъци в продуктите 
Неприложимо за инсталаицята

О4 - Общото количество необхванати/неорганизирани и недооценени емисии на ОР – 3126kg
Количествата необхванати се дължат  на неорганизирано изпускане на емисии във въздуха, и за прецизирането могат да се наложат допълнителни измервания и оценки.
 
O4  = I1  - O1  - O2 – O3  – O5 – O6 – O7 – O8                              
O4  = 15240 – 7477 – 250 – 4387 = 7477 kg

Количествата необхванати емисии се дължат както на емисиите във въздуха в работното помещение, така и при съхранение и при измиване на оборудването. 
Поток	Kg	% от I1	
O4 - Необхванати емисии на ОР във въздуха – работна/околна среда	3126	20,51	
O4-1 - ОР в РС - от общообменна вентилация	2421	15,88	
O4-2- ОР в РС - други	705	4,63	
Масовия поток на ЛОС от общообменната вентилацияза годината е  изчислен при представените по-долу условия възлиза на 2421kg:
26897 m3/h*4500h*20/1000000 = 2421 kg
Останалите количества са получени като разлика.
O5 - Р-л хим. реагирал/разграден 
Неприложимо за инсталаицята

O6 - Р-л в отпадъците –
От различните съдове с които се доставят ОР за влагане в производството и предадени като опасни отпадъци на лицензиран оператор. Количествата са заведени в дневник.
O7 - Съдържание на р-л в състава на продуктите-4387
	
	Изчисленията са направени по данни от технологичната документация за съдържание на ЛОС на съответните партиди и осчетоводени количества произведени лепила, предназначени за продажба. 
	
	Съдържащите се ОР в лепилата е 4387 kg е изчислено от количествата произведени продукти по видове и съдържанието на ОР в готовият продукт от протоколите от изпитвания и анализи. В това количество е включен ОР, съдържащ се в лепилата, произведени в предприятието.
	
O7 - Съдържание на ОР в състава на продуктите  	Kg	% от І	
Общо	4387	28,78%	
Продаден продукт	4985		
Съдържание на ОР %	88		

O8 - Регенериран ОР, използван извън процеса през 2014г – няма 
O9 - Други загуби на ОР  – няма 

Изготвил: ……………………….
                  /                          /