Приложение 1 
към общо ръководство № 16 за прилагане на Наредба №7 от 2003г., за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации: Оценка и измерване на летливи органични съединения, прилагане на изключенията, докладване и доказване на съответствие

Приложима нормативна уредба

1.	ЗАКОН за опазване на околната среда, Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., попр. ДВ. бр.98 от 18 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г.
2.	Закон за чистотата на атмосферния въздух, Обн., ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., в сила от 29.06.1996 г., попр., бр. 49 от 7.06.1996 г., изм., бр. 85 от 26.09.1997 г., изм. и доп., бр. 27 от 31.03.2000 г., бр. 102 от 27.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 112 от 23.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., в сила от 9.01.2007 г., изм., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 52 от 6.06.2008 г., бр. 6 от  23.01.2009 г., в сила от 24.02.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., доп., бр. 41 от 1.06.2010 г., изм. и доп., бр. 87 от 5.11.2010 г., в сила от 6.12.2010 г., изм., бр. 88 от 9.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., доп., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., изм. И доп., бр. 42 от 3.06.2011 г., изм., бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г..
3.	ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 20 Октомври 2015г.
4.	ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 114 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.08.2010 Г.) В сила от 05.02.2002 г. Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.63 от 13 Август 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.
5.	НАРЕДБА № 7 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПУСКАНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ГЛАВНО В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 28.05.2010 Г.) В сила от 01.01.2004 г. Обн. ДВ. бр.96 от 31 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г., изм. ДВ. бр.40 от 28 Май 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г.
6.	НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на икономиката, министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.
7.	Наредба № 2/19.02.1998 г. за норми за допустими емисии / концентрации в отпадъчни газове/ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, Обн. ДВ. бр.51 от 6 Май 1998г., изм. ДВ. бр.34 от 14 Април 1999г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Август 1999г., изм. ДВ. бр.93 от 21 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.64 от 5 Август 2005г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.
8.	Наредба № 6/1999 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, Обн. ДВ. бр.31 от 6 Април 1999г., изм. ДВ. бр.52 от 27 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.93 от 21 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г.
9.	НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015г.
10.	НАРЕДБА № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, Обн. ДВ. бр.88 от 3 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Май 1999г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г..
11.	НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ В сила от 31.08.2010 г. Приета с ПМС № 182 от 20.08.2010 г. Обн. ДВ. бр.68 от 31 Август 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 27 Септември 
12.	НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИПриета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г. Обн. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г.
13.	Наредба № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, МОСВ, МП, МТ, МРРБ, и МЗ,  Обн. ДВ. бр.75 от 24 Август 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 29 Януари 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014г. (препоръчителни изисквания по отношение товаро-разтоварни операции и съхранение на ЛОС) 
14.	НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера ПМС № 205 от 12.09.2001 г., Обн. ДВ. бр.81 от 21 Септември 2001г., попр. ДВ. бр.90 от 19 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г.
15.	БДС EN ISO 4225 Качество на въздуха. Общи положения. Речник
16.	Метод на пламъчна йонизация за определяне на съдържанието на газообразни органични съединения,  МОСВ, съгласно чл. 3. чл. 6. чл. 25  на Закона за чистотата на атмосферния въздух (NF X43 – 301 от декември 1991г.).
17.	Методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферния въздух, от 16.07.2000 г., приета от МОСВ, необнародвана в ДВ.
18.	БДС/ISO 472.Пластмаси.Речник
19.	Регламент ЕО 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО  и за отмяна на Регламент № 793/93 на Съвета и Регламент № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ ЕИО, 93/67/ЕИО и 2000/21/ЕО на Комисията - REACH Регламент
20.	Регламент (ЕО) 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) №  1907/2006 (CLP)

Обобщение на приложими емисионни ограничения по Наредба №7/2003

Категория дейност по Прил № 1	Описание по приложение № 1	№ по прил №2	Кат. Д-ст ПСКР 	ПСКР
	НДЕ	ННЕ  % от КВР	НОЕ	Забележка	
			(в t/год)	(в t/год)	mgОВ/.м3	Нови	Действащи	Нови	Действащи		
1. Нанасяне на слепващи покрития:	Всяка дейност, при която слепващо покритие (лепило/адхезив) се нанася върху повърхност, с изключение на нанасянето на слепващи покрития (лепила/адхезиви) и ламинирането, в рамките на печатарските дейности.		16 (>5)	5-15	50 (1)	25				(1) За инсталации, които работят с методи за ПУВР, НДЕ е 150 mgОВ/.м3	
				>15	50 (1)	20					
2. Нанасяне на покрития:	Всяка дейност, при която еднократно или многократно се нанася непрекъснат покриващ филм (слой) върху:										
	2.1. следните превозни средства или части от тях:										
	2.1.1. нови моторни превозни средства (МПС) от категория М1 съгласно Закона за движението по пътищата (ЗДП) и категория N1, когато покритието на последните се нанася в същата инсталация, в която се нанася и покритието на МПС от категория М1;										
	2.1.2. кабини на камиони, определени като помещения за водача, вкл. всички интегрирани помещения за техническото оборудване, за МПС от категории N2 и N3 съгласно ЗДП;	Приложение №3									
	2.1.3. фургони и камиони от категории N1, N2 и N3 съгласно ЗДП, с изключение на кабини за камиони;										
	2.1.4. автобуси от категории М2 и М3 съгласно ЗДП;	Приложение №3	>15								
	2.2. ремаркета от категории О1, О2 и О3 съгласно ЗДП;	Приложение №3	>15								
	2.3. метални и пластмасови повърхности, включително повърхности на самолети, кораби, влакове и т. н.;	8	5-15		100(1) (4)	20(4)				(1)Прилага се да нанасяне на покрития и изсушаване при контролирани условия
(2)Първата НДЕ се отнася за сушене, а втората за нанасяне на покрития
(3)за инсталациите за нанасяне на покрития върху текстил, които работят с методи за ПУВР, НДЕ за нанасяне на покритие и сушене взети заедно е150 mgОВ/m3
(4)Не се прилагат към инсталации, в които нанасянето на покрития не може да се извършва при контролирани условия (корабостроене и боядисване на самолети)	
			>15		50/75 (2)(3)(4)	20(4)					
	2.4. дървени повърхности;		10; >15	15-25	100(1)	25				(1) При нанасяне на покритие и сушене при контролирани условия	
				>25	50/75(2)	20				(2)Първата НДЕ е за сушене, втората НДЕ е за покритие	
	2.5. текстил, тъкани, филмови ленти и хартиени повърхности;	8	5-15		100(1) (4)	20(4)				(1)Прилага се да нанасяне на покрития и изсушаване при контролирани условия
(2)Първата НДЕ се отнася за сушене, а втората за нанасяне на покрития
(3)за инсталациите за нанасяне на покрития върху текстил, които работят с методи за ПУВР, НДЕ за нанасяне на покритие и сушене взети заедно е150 mgОВ/m3
(4)Не се прилагат към инсталации, в които нанасянето на покрития не може да се извършва при контролирани условия (корабостроене и боядисване на самолети)
(5)Ротативният ситопечат върху текстил е обхванат от дейност №3	
	2.6. кожа.	13	>10	10-25				85 g/m2	НДЕ се изразява в  g/m2 за произведен продукт	
				>25				75 g/m2		
				>10 (1)				150 g/m2	(1)За финиширане на кожи за тапицерии и конкретни кожени изделия – чанти, колани, портфейли и др.	
	В тази категория (№2 по Прил№1) не попадат дейностите по нанасяне на метални покрития върху субстрати чрез електрофореза или шприцоване. Ако дейността по нанасяне на покрития включва етап, на който върху детайла се нанася отпечатък по какъвто и да е метод, този етап на отпечатване се смята за част от дейността по нанасяне на покритие. Обособените дейности по отпечатване, извършвани отделно, не се разглеждат като част от дейността по нанасяне на покрития, но могат да попаднат в обхвата на наредбата, ако отговарят на условията по т. 8.	
3. Нанасяне на покритие върху рулони:	Всяка дейност, при която рулони от стомана, неръждаема стомана, апретирана стомана, медни сплави или алуминиеви ленти се покриват с филм, образуващ ламинирано покритие в непрекъснат процес.	7	>25		50 (1)	5	10			(1) За инсталации, които работят с методи за ПУВР, НДЕ е 150 mgОВ/.м3	
4. Химическо чистене:	Всяка промишлена или търговска дейност, включваща използване на ЛОС в инсталация за почистване на облекла, мебели и подобни потребителски стоки, с изключение на ръчното отстраняване на петна в текстилната и трикотажна промишленост.	11	Няма						20g/kg (1) (2) (3)	(1) Изразено като маса разтворител за kg почистен и изсушен продукт
(2) НДЕ по чл.11, ал.1 не се прилагат за тази дейност
(3) отнася се за Гърция	
5. Производство на обувки:	Всяка дейност за производство на готови обувки или техни части. 	14	>5; 						20 g/чифт	НОЕ се изразява в грамове разтворител, емитиран за чифт  произведени обувки	
6. Производство на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила:	Производството на готови продукти и на междинни продукти, ако се извършва на същия обект, чрез смесване на пигменти, смоли и свързващи материали с органичен разтворител или друг носител, включително дейностите по приготвяне и предварителна подготовка на дисперсии, корекция на вискозитета и оттенъка и операциите по пълнене на готовите продукти в контейнери.	17	>100	100-1000	150	5		5% от КВР		Стойността на неорганизираните емисии не включва разтворителите, които са част от произведените в запечатани контейнери препарати	
				>1000	150	3		3% КВР			
7. Производство на фармацевтични продукти:	Химичен синтез, ферментация, екстракция, формулиране и окончателна обработка на фармацевтични продукти и ако се извършва на същата площадка, производството на междинни продукти.	20	>50		20(1)	5 (2)	15(2)	5% от КВР	15% от КВР	(1) За инсталации, които работят с методи за ПУВР, НДЕ е 150 mgОВ/.м3
(2) Стойността на неорганизираните емисии не включва разтворителите, които са част от произведените в запечатани контейнери препарати	
8. Печатане:	Всяка дейност за възпроизвеждане на текст и/или изображения, при която с използването на носител се пренася мастило върху дадена повърхност. Дейността включва свързаните с нея операции по нанасяне на лак, покритие и ламиниране.										
	Единствено следните конкретни процеси са обект на наредбата:										
8.1. флексопечат:	печатарска дейност, при която се използва носител от гума или еластични фотополимери, при която печатните повърхности са изпъкнали, с помощта на течни мастила, изсъхващи чрез изпаряване;	3	>15	15-25	100	25					
8.2. топъл ролен офсетов печат:	печатарска дейност с използване на рулони, при която се използва носител, при който зоната за печатане и непечатната зона се намират в една и съща равнина, като използването на рулон означава, че материалът за отпечатване се подава в машината от рулон, а не от отделни листа; непечатната зона се третира, за да привлича вода и по този начин да отблъсква мастилото; зоната за печатане се третира, така че да поема и пренася мастило върху повърхността за отпечатване; изпаряването се осъществява в пещ, където отпечатаният материал се нагрява с горещ въздух;	1	>15	15-25	100	30(1)				(1)Остатъчните разтворители в готовите продукти не се считан за неорганизирани емисии	
				>25	20	30(1)					
8.3. ламиниране:	свързването един към друг на два или повече гъвкави материали за получаване на ламинати;	3	;>15	15-25	100	25					
8.4. дълбок печат за издания:	печатане чрез дълбок печат върху хартия за списания, брошури, каталози или подобни продукти с помощта на мастила на толуенова основа;	2	;>25		75	10		15			
8.5. дълбок печат:	печатарска дейност с използване на цилиндричен носител, при който печатната зона е вдлъбната и се използват течни мастила, изсъхващи чрез изпаряване, вдлъбнатините се запълват с мастило, а излишъкът се почиства от непечатната зона преди повърхността, на която предстои нанасянето на отпечатъка да влезе в контакт с цилиндъра и да отдели мастилото от вдлъбнатините;	3	;>15	15-25	100	25					
				>25	100	20					
8.6. ротативен ситопечат:	печатарска дейност с подаване от рулон, при която мастилото се пренася върху отпечатваната повърхност чрез прокарването му през порест носител на изображението и зоната за печатане е открита, а непечатната зона е запечатана, и при която се използват течни мастила, изсъхващи единствено чрез изпаряване; подаване от рулон означава, че материалът за нанасяне на печата се подава в машината от рулон, а не от отделни листа;	3	;>30	>30(1)	100	20				(1) Долна граница на ПСКР за ротативен ситопечат върху текстил или картон	
8.7. лакиране:	дейност, при която лак или слепващо покритие с цел запечатване на опаковъчния материал на по-късен етап се нанасят върху гъвкав материал.	3	;>15	15-25	100	25					
9. Преработка на каучук:	Дейност с пластициране, смилане, смесване, каландриране, екструдиране и вулканизиране на естествен или синтетичен каучук и всякакви допълнителни операции за превръщане на естествен или синтетичен каучук в готов продукт.	18	; >15		20(1)	25(2)			25% от КВР	(1) За инсталации, които работят с методи за ПУВР, НДЕ е 150 mgОВ/.м3
(2) Стойността на неорганизираните емисии не включва разтворителите, които са част от произведените в запечатани контейнери препарати	
10. Почистване на повърхности:	Всяка дейност с изключение на химическото чистене, при която се използват органични разтворители за отстраняване на замърсяване от повърхности на материали, включително обезмасляване. Почистването с повече от един етап преди или след всяка друга дейност се смята като една дейност по почистване на повърхности. Тази дейност не се отнася за почистване на оборудване, а за почистване на повърхности на продукти.	4	; >1(1)	1-5	20 (2)	15				(1) С използване на съединения по чл.10в, ал.1
(2) НДЕ се отнасят за общата концентрация на ЛОС по член 10, ал. 1, а не за органичен въглерод	
		4		>5	20 (2)	10					
11. Извличане на растителни масла и животинска мас и рафиниране на растителни масла:	Всяка дейност за извличане на растителни масла от семена и друга растителна маса, преработване на сухи остатъци за получаване на животински храни, пречистване и рафиниране на животински мазнини и растителни масла, извлечени от семена, растителна маса и/или животинска материя. 	19	; >10					Животинска мас 1,5kg/t
Рициново масло 3kg/t
Рапица семена 1kg/t
Слънчогледово семе 1kg/t
Соеви зърна (норм.каша) 0,8kg/t
Соеви зърна (бели люспи) 1,2kg/t
Други семена и друга растителна маса:
•	3kg/t (1)
•	1,5kg/t (2)
•	4kg/t (3)	(1) НОЕ за инсталации, обработващи отделни партиди семена и друга растителна маса, се определят според конкретния случай, в зависимост от НДНТ
(2)Прилага се за всички процеси с разделяне на фракции, освен отстраняването на смоли (от масла)
(3)Прилага се за отстраняване на смоли	
12. Пребоядисване на автомобили (превозни средства):	Всяка промишлена или търговска дейност по нанасяне на покрития и свързаните с нея дейности, като:										
	12.1. нанасяне на покрития върху МПС от отделните категории съгласно ЗДП или на части от тях в рамките на извършвания ремонт, консервация или декориране на превозното средство извън инсталациите на производителя;	6	; <15	>0.5	50(1)	25				(1)Спазването на НДЕ съгласно чл.23, т.2 се доказва въз основа на 15 минутни средни	
	12.2. нанасяне на оригинално (първоначално) покритие върху МПС от отделните категории съгласно ЗДП или части от тях, извършвано с материали за пребоядисване извън основната производствена линия;	6									
	12.3. нанасяне на покритие върху ремаркета и полуремаркета от категория О съгласно ЗДП.										
13. Нанасяне на покритие върху намотъчни проводници:	Всяка дейност по нанасяне на покритие върху метални проводници, използвани за навиване в намотки за трансформатори и двигатели и др.	9	9; >5					10 g/kg (1)
5 g/kg (2)	(1) За инсталации, в които средния диаметър на телта е >0.1mm
(2) за всички останали инсталации	
14. Импрегниране на дървесен материал:	Всяка дейност, при която дървесен материал се импрегнира с консерванти.	12	 >25		100 (1)	45		11 kg/m3	(1) Не се прилага за импрегниране с креозот	
15. Ламиниране на дървесина и пластмаси:	Всяка дейност за свързване на дървесина и/или пластмаса за производство на ламинирани продукти.	15	; >5					30 g/m2		

Приложение № 3 към чл. 4, т. 2

(Предишно Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1 - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., предишно Приложение № 3 към чл. 2, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

Норми за допустими емисии за инсталации за нанасяне на покрития върху превозни средства

1. Допустимите НОЕ се изразяват в грамове емитиран органичен разтворител спрямо повърхностната площ на продукта в квадратни метри и в килограми емитиран органичен разтворител спрямо каросерията на автомобила. 
2. Покривната площ на всеки продукт, посочен в таблица 2, се определя като покривната площ, изчислена от общата площ, върху която се нанася покритие чрез електрофореза, и покривната площ на всички части, които биха могли да се добавят в следващи фази на процеса на нанасяне на покритие, които се покриват със същите покрития като използваните за въпросния продукт, или общата покривна площ на покривания в инсталацията продукт. 
Повърхността, върху която се нанася покритие чрез електрофореза, се изчислява по формулата: 

2 x общото тегло на корпуса на продукта	
средната дебелина на металния лист х плътността на металния лист	
Този метод се прилага и за други части с нанесено покритие, изработени от листов материал. 
За изчисляване на покривната площ на другите добавени части или на общата повърхностна площ, върху която се нанася покритие в инсталацията, се използват системи за автоматизирано проектиране или други равностойни методи. 
3. Допустимите НОЕ в таблица 2 се отнасят за всички етапи на процеса, който се извършва в една и съща инсталация, от нанасяне на покритие чрез електрофореза или всеки друг вид процес на нанасяне на покритие до окончателното пастиране и полиране на повърхностното покритие, както и за използвания разтворител за почистване на оборудването, включително на пръскащи камери и друго стационарно оборудване, както по време, така и извън времето за производство.

Таблица 2

Дейност (прагова стойност за консумация на разтворители в тона годишно)	Производствена прагова стойност (отнася се за годишното производство на изделие с покритие) 	Норми на общи емисии	
 	 	нови	съществуващи	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Нанасяне на покрития върху нови 	>5000	45 g/m2	70 g/m2	
автомобили	 	или	или	
(> 15)	 	1,3 kg/каросерия +	1,9 kg/каросерия +	
 	 	33 g/m2	41 g/m2	
 	<= 5000 самоносеща 	90 g/m2	90 g/m2	
 	конструкция или	или	или	
 	> 3500 при конструкция с рама	1,5 kg/ каросерия + 70 g/m2	1,5 kg/ каросерия + 70 g/m2	
 	 	Норма за общи емисии (g/m2)	
Нанасяне на покрития на 	<= 5000	65	85	
нови кабини за камиони (> 15)	> 5000	55	75	
Нанасяне на покрития на 	<= 2500	90	120	
нови микробуси и камиони (> 15)	>2500	70	90	
Нанасяне на покрития на 	<= 2000	210	290	
нови автобуси (> 15)	>2000	150	225	

4. Инсталациите за нанасяне на покритие на превозни средства с консумация на разтворители под праговите стойности за консумация на разтворители, посочени в таблица 2, отговарят на определените в приложение № 2 изисквания в отрасъла за боядисване на превозни средства.